	事業場の名称
	東湾建設工業株式会社
船橋本町ビル改修工事作業所
	作業場の所在地
	千葉県船橋市本町
1234番地

	仕事の範囲
	船橋本町ビル2階・3階機械室及び天井裏の石綿含有保温材・耐火被覆材の除去、除去後の清掃、廃棄物の密封・搬出

	作業に係る
部材の種類
	配管エルボ部石綿含有保温材、天井裏ダクト接続部石綿含有耐火被覆材

	発注者名
	株式会社海浜事務サービス
	工事請負金額
	8,800,000円

	仕事の開始
予定年月日
	令和 8 年 9月 10日
	仕事の
終了予定年月日
	令和 8 年 9 月 25 日

	主たる事務所の所在地
	〒273-0005 千葉県船橋市本町1234番地
電話047－6543－1234　　　　　　 

	使用予定
労働者数
	6人
	関係請負人の予定数
	2人
	関係請負人の使用する労働者の予定数の合計 
	80人

	作業主任者の氏名
	石綿作業主任者　長谷川　誠

	石綿ばく露 防止のための措置の概要
	作業場所を隔離し、負圧除じん装置を設置する。作業員は電動ファン付き呼吸用保護具、防護衣、保護手袋を着用する。湿潤化後、手工具により除去し、石綿含有廃棄物は二重梱包して表示のうえ搬出する。作業終了後、取り残し確認、HEPAフィルタ付き真空掃除機による清掃、空気中石綿濃度測定を実施する。


様式第１号の２（第５条関係）
建築物解体等作業届
　令和  8 年  8 月 20 日
事業者職氏名　　　　　　　　　　　　　　
労働基準監督署長　殿
備考　１　「使用予定労働者数」の欄は、届出事業者が直接雇用する労働者数を記入すること。
２　「関係請負人の使用する労働者の予定数の合計」の欄は、延数で記入すること。
３　「石綿ばく露防止のための措置の概要」の欄は、工事に当たって行う石綿のばく露防止対策を講ずる　　措置の内容について、簡潔に記入すること。
